**PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2021**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº.001/2021**

**ANEXO I**

**OBJETO:** *Contratação de Empresa Especializada para Execução Serviços Comuns de Engenharia para Reforma da Fachada e Entrada da Sede, Conforme Projeto, Memorial Descritivo, Cronograma e Planilha.*

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | |
| **OBRA** | **Reforma da fachada e entrada da sede** | **DATA:** | | | **BDI** | **30/08/2021** |
| **LOCAL:** | **Rua Primeiro de Janeiro, 88 Centro, São Gonçalo do Pará-MG.** | **REFERENCIA:** | | | **26,93%** | **abr/21** |
|  | **Item** | **DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS** | **Unid.** | **Quant.** | **Preço Unit. R$** | **Preço Unit.**  **R$ COM BDI** | **Total R$** |
|  | **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |
| ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA  GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO  VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA  METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE  SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA  DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2,88 | 184,07 | 233,64 | 672,88 |
| LOC-OBR-005 | 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 57,16 | 7,33 | 9,30 | 531,81 |
| RO-42445 | 1.3 | DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO) | M | 4,48 | 50,54 | 64,15 | 287,39 |
| ED-48436 | 1.4 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS | M2 | 1,20 | 96,37 | 122,32 | 146,79 |
| ED-48489 | 1.5 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM  EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 21,43 | 12,48 | 15,84 | 339,47 |
| ED-48480 | 1.6 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO,  INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 31,15 | 11,40 | 14,47 | 450,74 |
| ED-48434 | 1.7 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM  REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENT | M2 | 23,28 | 9,63 | 12,22 | 284,56 |
| ED-50159 | 1.8 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H =  2,20 M | m | 12,72 | 157,70 | 200,17 | 2.546,14 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **5.259,79** |
|  | **2** | **SUPERESTRUTURA** |  |  |  |  |  |
| ED-50842 | 2.1 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0,70 | 2.400,62 | 3.047,11 | 2.132,97 |
| ED-50850 | 2.2 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0,31 | 1.636,09 | 2.076,69 | 643,77 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **2.776,75** |
|  | **3** | **ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES** |  |  |  |  |  |
| ALV-EST-020 | 3.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 10,98 | 65,76 | 83,47 | 916,49 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **916,49** |
|  | **4** | **REVESTIMENTOS** |  |  |  |  |  |
| REV-CHA-005 | 4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.  5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM  COLHER, PREPARO MECÂNICO | m2 | 21,96 | 6,49 | 8,24 | 180,90 |
| REV-EMB-005 | 4.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.  20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m3 | 21,96 | 23,42 | 29,73 | 652,81 |
| ED-9081 | 4.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE,  ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,  PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III,  ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE  REJUNTAMENTO | m2 | 10,98 | 56,80 | 72,10 | 791,62 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **1.625,32** |
|  | **5** | **PISOS** |  |  |  |  |  |
| ED-50566 | 5.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3  (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m2 | 37,98 | 25,38 | 32,21 | 1.223,52 |
| ED-50753 | 5.2 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,  ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE  INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA,  DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 16,65 | 74,47 | 94,52 | 1.573,84 |
| MERCADO | 5.3 | PISO SEGATO COPACABANA GRAFITE 40X40 PASSEIO COM ARGAMASSA E REJUNTE | M2 | 21,43 | 86,00 | 109,16 | 2.339,29 |
| ED-50586 | 5.4 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO  (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,  ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 15,36 | 75,10 | 95,32 | 1.464,18 |
| ED-50587 | 5.5 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO  (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,  ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 32,00 | 75,10 | 40,62 | 1.299,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **7.900,60** |
|  | **6** | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** |  |  |  |  |  |
| MERCADO | 6.1 | Luminária Spot De Embutir Chão Solo Piso Balizador com lampada de LED NEUTRA 9W | UM | 21,00 | 62,00 | 78,70 | 1.652,63 |
| MERCADO | 6.2 | Poste luminária para jardim balizador 50cm E27 preto com lampada LED | M | 7,00 | 220,00 | 279,25 | 1.954,72 |
| ELE-ELE-020 | 6.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"),  INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 50,00 | 20,82 | 26,43 | 1.321,34 |
| ED-48971 | 6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO  LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,  UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 50,00 | 17,89 | 22,71 | 1.135,39 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **6.064,08** |
|  | **7** | **PAISAGISMO** |  |  |  |  |  |
| ED-50437 | 7.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA  VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 2,73 | 17,17 | 21,79 | 59,50 |
| MERCADO | 7.2 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA CICA | U | 2,00 | 75,00 | 95,20 | 190,40 |
| MERCADO | 7.3 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA TUIA KAIZUCA GRANDE | U | 1,00 | 379,00 | 481,06 | 481,06 |
| MERCADO | 7.4 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA PATA ELEFANTE GRANDE | U | 1,00 | 180,00 | 228,47 | 228,47 |
| MERCADO | 7.5 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA MOREIA BRANCA | U | 16,00 | 22,00 | 27,92 | 446,79 |
| MERCADO | 7.6 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA BUXINHO | U | 4,00 | 39,00 | 49,50 | 198,01 |
| MERCADO | 7.7 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DA CASCA DE PINUS | KG | 36,72 | 11,90 | 15,10 | 554,64 |
| MERCADO | 7.8 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO PEDRISCO BRANCO | KG | 80,00 | 3,50 | 4,44 | 355,40 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **2.514,28** |
|  | **8** | **DIVERSOS** |  |  |  |  |  |
| RO-43014 | 8.1 | REMOÇÃO DE PLACAS | U | 4,00 | 12,83 | 16,29 | 65,14 |
| MERCADO | 8.2 | REMOÇAO DE PILAR DE MADEIRA E INSTALAÇAO | U | 1,00 | 420,00 | 533,11 | 533,11 |
| MERCADO | 8.3 | VIDRO LAMINADO INCOLOR , ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E  VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 26,00 | 295,00 | 374,44 | 9.735,53 |
| ED-50997 | 8.4 | PEITORIL DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM | m2 | 22,86 | 203,02 | 257,69 | 5.890,87 |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** | **16.159,51** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **TOTAL C/ BDI** | | |  | **43.216,82** |

*KARINA ERICA DE OLIVEIRA*

*ARQUITETA CAU A42262-2*

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ** | | | | | | | |
| **Reforma da fachada e entrada da sede** | | | | | | | |
| **Rua Primeiro de Janeiro, 88 Centro, São Gonçalo do Pará-MG.** | | | |  |  |  |  |
| **REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:ABRIL 2021** | | | |  |  |  |  |
| **PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES** | | | |  |  |
| **ITEM** | **ESPECIFICAÇÃO/SERVIÇOS** | **VALOR TOTAL** | **% TOTAL** | **FIS** |
| **DOS ITENS R$** | **DOS ITENS** | **FIN** | **01 MÊS** | **02 MÊS** | **03 MES** |
| 01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | **5.259,79** | **12,17%** | FIS | **100,00%** |  |  |
| FIN | 5.259,79 |  |  |
| 02 | SUPERESTRUTURA | **2.776,75** | **6,43%** | FIS | **100,00%** |  |  |
| FIN | 2.776,75 |  |  |
| 03 | ALVENARIA | **916,49** | **2%** | FIS |  | **100,00%** |  |
| FIN |  | 916,49 |  |
| 04 | REVESTIMENTOS | **1.625,32** | **3,76%** | FIS |  | **100,00%** |  |
| FIN |  | 1.625,32 |  |
| 05 | PISOS | **7.900,60** | **23,97%** | FIS | **50,00%** | **50,00%** |  |
| FIN | 3.950,30 | 3.950,30 |  |
| 06 | INSTALAÇOES ELETRICAS | **6.064,08** | **14,10%** | FIS |  | **50,00%** | **50,00%** |
| FIN |  | 3.032,04 | 3.032,04 |
| 07 | PAISAGISMO | **2.514,28** | **7,19%** | FIS |  |  | **100,00%** |
| FIN |  |  | 2.514,28 |
| 08 | DIVERSOS | **16.159,51** | **29,60%** | FIS |  |  | **100,00%** |
| FIN |  |  | 16.159,51 |
|  |  |  |  | FIS |  |  |  |
| FIN |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL GERAL R$** | | **43.216,82** | **99,34%** |  | 11.986,84 | 9.524,15 | 21.705,83 |
| **% DO MÊS** | |  |  |  | 27,74% | 22,04% | 50,23% |
| **TOTAL ACUMULADO R$** | |  |  |  | **11.986,84** | **21.510,99** | **43.216,82** |
| **% ACUMULADO** | |  |  |  | **27,74%** | **49,77%** | **100,00%** |

*KARINA ERICA DE OLIVEIRA*

*ARQUITETA CAU A42262-2*

**MEMORIAL DESCRITIVO**

Reforma da fachada e entrada da sede

LOCAL: Rua Primeiro de Janeiro, 88 Centro, São Gonçalo do Pará-MG.

**CONSIDERAÇÕES GERAIS**

1. QUALIDADE DOS SERVIÇOS E MATERIAIS

Os serviços executados deverão obedecer rigorosamente às boas técnicas adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonância com os critérios de aceitação e rejeição prescritos nas Normas Técnicas em vigor. A aplicação dos materiais será rigorosamente supervisionada pela fiscalização, não sendo aceitos aquelas cuja qualidade seja inferior ao especificada.

1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

Todo o material e equipamento necessários para execução dos trabalhos serão de fornecimento e encargo da Construtora.

1. SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA

A Contratada será responsável por acidentes e/ou danos causados a empregados ou terceiros devido à falta de sinalização ou cuidados na execução da obra. A Contratada deverá obedecer às normas de segurança regidas por leis e decretos pertinentes.

# SERVIÇOS PRELIMINARES

## 1.1-Placa da obra: fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada, plotada com adesivo vinílico , afixada em estrutura metálica em local visível com área de 2,4x1,2m.

## 1.2-Locaçao de obra:A locação deverá ser executada somente por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados), que deverá implantar marcos (estacas de posição) com cotas de nível perfeitamente definidas para demarcação dos eixos. A locação terá de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas, bem fixadas e travadas, para resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição correta. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das fundações, por meio da medida de diagonais, da precisão da locação dentro dos limites aceitáveis pelas normas usuais de construção.

1.3-Deverá demolir o guarda corpo da rampa.

1.4-Deverá demolir suporte de alvenaria que estão às placas e essas placas será pregado na parede do prédio onde já possui placas fixadas.

1.5-Deverá demolir passeio.

1.6-Deverá demolir piso da entrada tanto da rampa como canteiros.

1.7-Deverá demolir grade toda da frente.

1.8- Deverá instalar um tapume no fechamento da frente do prédio durante a reforma.

**2) SUPERSTRUTURA**

2.1 Serão feito dois pilares de concreto armado na entrada do prédio conforme projeto.

2.2 Serão feita uma viga de concreto armado conforme projeto.

**3)ALVENARIA**

3.1 ALVENARIA DE BLOCO CHEIO

Fornecimento de materiais e mão de obra necessária para a execução de alvenaria em bloco vazado de concreto cheio assentada com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia, executando os canteiros conforme projeto.

**4) REVESTIMENTOS**

4.1/4.2/4.3 Chapisco e emboço: Receberão chapisco e emboço as paredes internas e externas dos canteiros, onde será executado na parede externo revestimento.

**5)Pisos**

5.1-Contrapiso

Será executado em todo o piso da área externa e passeio. Primeiramente deverá ser procedido o aterro, a retirada de matérias que possam se decompor, em seguida o nivelamento de maneira a serem obtidos os níveis finais. Com espessura mínima de 2cm com superfície nivelada e com acabamento para receber os pisos.

5.2- Será executado no piso externo da varanda , o porcelanato conforme projeto.

5.3 Será executado no passeio piso externo conforme projeto.

5.4-Será executado ao longo do passeio o piso podotatil de concreto direcional conforme projeto.

5.5-Será executado ao longo do passeio o piso podotatil de concreto alerta conforme projeto.

**6)INSTALAÇAO ELETRICA**

6.1-Será instalada spot no chão conforme projeto.

6.2-Nos canteiros serão instalados postes de iluminação com altura de 50 cm conforme projeto.

6.3 Eletrodutos: Serão em mangueiras pretas flexíveis, em PVC, embutidos nas paredes. Os pontos de transição entre diferentes tipos de eletrodutos serão sempre com caixas de passagem e derivação, estas também embutidas nas paredes.

6.4 Fiações: Os fios serão em cobre com isolamento anti-chama nas bitolas indicadas, utilizando-se fios de cores diferentes para fase, retorno, neutro e terra, mantendo-se sempre as cores conforme a finalidade de uso.

# 7)PAISAGISMO

Será executado conforme projeto paisagístico com plantio de grama esmeralda e plantas conforme legenda e esta deverá ser feito e acompanhado plantio e regado após as plantações.

**8)DIVERSOS**

8.1 No local possuem umas placas instaladas no suporte de alvenaria, este será demolido e as placas tiradas com cuidado para nova instalação.

8.2 O fechamento da frente será de vidro laminado incolor com espessura 10 mm , fixados em suporte de alumínio e no centro será feito folhas de vidro de correr uma sobre as outras conforme projeto.

8.3 Serão instalados nos canteiros, na lateral da rampa , nos pilares e viga e no gradil de vidro peitoril de granito preto São Gabriel conforme projeto.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**KARINA ERICA DE OLIVEIRA**

**ARQUITETA CAU A42262-2**

**ANEXO II – MODELO DE CREDENCIAMENTO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

Mediante o presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ........................................, portador (a) da Cédula de Identidade nº .................................. e CPF nº ......................................, a participar da licitação instaurada pela CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ /MG, na modalidade Pregão, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa ........................................, CNPJ nº ............................................, bem como formular propostas, dar lances verbais e praticar todos os demais atos inerentes ao certame, inclusive assinar contratos.

................, ......... de .................................. de .............

Assinatura do Dirigente da Empresa

(reconhecer firma)

QUEM ASSINAR DEVE OBSERVAR O SEGUINTE:

1. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do estatuto ou contrato social da empresa.

2. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento público, não é necessária a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa.

3. Se o credenciamento for efetuado mediante apresentação de procuração por instrumento particular, é necessária, obrigatoriamente, a apresentação do estatuto ou contrato social da empresa, se o reconhecimento de firma for pessoa física. Se o reconhecimento de firma for como pessoa jurídica, não é necessária a apresentação daqueles documentos da empresa.

4. Caso o contrato social ou estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o credenciamento ou a procuração, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.

**ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO VII DO ART. 4º DA LEI Nº. 10.520/2002**

**DECLARAÇÃO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 001/2021, DECLARA expressamente que Cumpre plenamente os requisitos de habilitação com todos os termos estabelecidos neste Edital.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nº Cédula de Identidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**OBSERVAÇÃO: ESSA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENTREGUE AO PREGOEIRO, PELO INTERESSADO OU SEU REPRESENTANTE, NA ABERTURA DA SESSÃO.**

**ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**

PROCESSO LICITATORIO Nº. 014/2021.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021.

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços do objeto deste Pregão, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO PARÁ** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** | | | | | | |
| **OBRA** | **Reforma da fachada e entrada da sede** | **DATA:** | | | **BDI** | **30/08/2021** |
| **LOCAL:** | **Rua Primeiro de Janeiro, 88 Centro, São Gonçalo do Pará-MG.** | **REFERENCIA:** | | | **26,93%** | **abr/21** |
|  | **Item** | **DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS/SERVIÇOS** | **Unid.** | **Quant.** | **Preço Unit. R$** | **Preço Unit.**  **R$ COM BDI** | **Total R$** |
|  | **1** | **SERVIÇOS PRELIMINARES** |  |  |  |  |  |
| ED-16660 | 1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA  GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO  VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA  METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE  SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA  DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 2,88 |  |  |  |
| LOC-OBR-005 | 1.2 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 57,16 |  |  |  |
| RO-42445 | 1.3 | DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO) | M | 4,48 |  |  |  |
| ED-48436 | 1.4 | DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS | M2 | 1,20 |  |  |  |
| ED-48489 | 1.5 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM  EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 21,43 |  |  |  |
| ED-48480 | 1.6 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO,  INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 31,15 |  |  |  |
| ED-48434 | 1.7 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO METÁLICO, COM  REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENT | M2 | 23,28 |  |  |  |
| ED-50159 | 1.8 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H =  2,20 M | m | 12,72 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |
|  | **2** | **SUPERESTRUTURA** |  |  |  |  |  |
| ED-50842 | 2.1 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 0,70 |  |  |  |
| ED-50850 | 2.2 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPA, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 0,31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |
|  | **3** | **ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES** |  |  |  |  |  |
| ALV-EST-020 | 3.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 10,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |
|  | **4** | **REVESTIMENTOS** |  |  |  |  |  |
| REV-CHA-005 | 4.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.  5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM  COLHER, PREPARO MECÂNICO | m2 | 21,96 |  |  |  |
| REV-EMB-005 | 4.2 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP.  20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m3 | 21,96 |  |  |  |
| ED-9081 | 4.3 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE,  ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO,  PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III,  ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE  REJUNTAMENTO | m2 | 10,98 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |
|  | **5** | **PISOS** |  |  |  |  |  |
| ED-50566 | 5.1 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3  (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m2 | 37,98 |  |  |  |
| ED-50753 | 5.2 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO,  ACABAMENTO ESMALTADO ACETINADO, AMBIENTE  INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA,  DIMENSÃO DA PEÇA (45X45CM), ASSENTAMENTO COM  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m2 | 16,65 |  |  |  |
| MERCADO | 5.3 | PISO SEGATO COPACABANA GRAFITE 40X40 PASSEIO COM ARGAMASSA E REJUNTE | M2 | 21,43 |  |  |  |
| ED-50586 | 5.4 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO  (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,  ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 15,36 |  |  |  |
| ED-50587 | 5.5 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO  (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO,  ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 32,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |
|  | **6** | **INSTALAÇÕES ELETRICAS** |  |  |  |  |  |
| MERCADO | 6.1 | Luminária Spot De Embutir Chão Solo Piso Balizador com lampada de LED NEUTRA 9W | UM | 21,00 |  |  |  |
| MERCADO | 6.2 | Poste luminária para jardim balizador 50cm E27 preto com lampada LED | M | 7,00 |  |  |  |
| ELE-ELE-020 | 6.3 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 32 MM (1.1/4"),  INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 50,00 |  |  |  |
| ED-48971 | 6.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO  LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO,  UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | m | 50,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |
|  | **7** | **PAISAGISMO** |  |  |  |  |  |
| ED-50437 | 7.1 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA  VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M2 | 2,73 |  |  |  |
| MERCADO | 7.2 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA CICA | U | 2,00 |  |  |  |
| MERCADO | 7.3 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA TUIA KAIZUCA GRANDE | U | 1,00 |  |  |  |
| MERCADO | 7.4 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA PATA ELEFANTE GRANDE | U | 1,00 |  |  |  |
| MERCADO | 7.5 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA MOREIA BRANCA | U | 16,00 |  |  |  |
| MERCADO | 7.6 | PLANTIO E PREPARO E FORNECIMENTO PLANTA BUXINHO | U | 4,00 |  |  |  |
| MERCADO | 7.7 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DA CASCA DE PINUS | KG | 36,72 |  |  |  |
| MERCADO | 7.8 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO PEDRISCO BRANCO | KG | 80,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |
|  | **8** | **DIVERSOS** |  |  |  |  |  |
| RO-43014 | 8.1 | REMOÇÃO DE PLACAS | U | 4,00 |  |  |  |
| MERCADO | 8.2 | REMOÇAO DE PILAR DE MADEIRA E INSTALAÇAO | U | 1,00 |  |  |  |
| MERCADO | 8.3 | VIDRO LAMINADO INCOLOR , ESP. 10MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E  VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE,  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | M2 | 26,00 |  |  |  |
| ED-50997 | 8.4 | PEITORIL DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL E = 2 CM | m2 | 22,86 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **TOTAL** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **TOTAL C/ BDI** | | |  |  |

**Obs.:**

**1. Deverá ser atribuído valor individual para casa item.**

Valor total da proposta (expresso em algarismos e por extenso): (no preço proposto, que constituirá a única e completa remuneração, deverão ser computados o lucro e todos os custos, inclusive impostos diretos e indiretos, obrigações tributárias, trabalhistas e previdenciárias, bem como quaisquer outras obrigações inerentes ao fornecimento do objeto, não sendo admitidos pleitos de acréscimos a qualquer título.)

VALIDADE DA PROPOSTA: Não inferior a 60 dias contados da data-limite prevista para entrega da proposta, conforme art. 64, § 3º da Lei nº 8.666/93.

Obs.: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da LICITANTE com todas as características do objeto e exigências constantes no edital.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nº. Cédula de Identidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE**

DECLARAÇÃO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº. 001/2021, DECLARA expressamente que até a presente data, inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nº. Cédula de Identidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DO EDITAL**

**DECLARAÇÃO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CNPJ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, sediada \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal, infra-assinado, e para os fins do Pregão nº 001/2021, DECLARA expressamente que Concorda com todos os termos estabelecidos neste Edital.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2021.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.de 2021.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura do Representante Legal da Licitante

Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nº. Cédula de Identidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ANEXO VII AO PROCESSO Nº. 014/2021- MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021**

**MODELO DE DECLARAÇÃO**

DECLARAÇÃO

Ref.: (identificação da licitação)

................................., inscrito no CNPJ nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) .

............................................

(data)

............................................................

(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)